Dauerhafter Schutz mit mechanischem Geruchsverschluss

Arnsberg, März 2025

Presseinformation

Ideal für Sanierungen – jetzt auch für das Duschrinnensystem

Nach dem bewährten Einsatz im DallDrain-System zur Punktentwässerung gibt es den mechanischen Geruchsverschluss nun auch für das Duschrinnensystem DallFlex 2.0. Bei DallFlex 2.0 handelt es sich um die Weiterentwicklung des etablierten Systems für bodengleiche Duschen, das sich durch seine Flexibilität und Verarbeiterfreundlichkeit auszeichnet.

Der mechanische Geruchsverschluss eignet sich besonders für Sanierungen. Denn dort stehen für Ablaufstellen wie für bodengleiche Duschen oft nur geringe Aufbauhöhen zur Verfügung. Daher werden gerne flache Bodenabläufe eingebaut. Geringe Bauhöhen gehen jedoch immer zu Lasten der Höhe der Sperrwasservorlage des Geruchsverschlusses: Bei unregelmäßiger Benutzung kann er schneller austrocknen und schützt möglicherweise nicht mehr vor Gerüchen aus der Kanalisation. Eine praktische Lösung ist der mechanische Geruchsverschluss von Dallmer daher auch bei Ablaufstellen, die wenig zum Einsatz kommen. Dazu zählen zum Beispiel Ferienhäuser und -wohnungen sowie Nebenräume mit unregelmäßiger Nutzung.

Eine effektive Kombination aus Schwer- und Magnetkraft

Auf Basis eines magnetischen Schließmechanismus funktioniert der mechanische Geruchsverschluss ohne Sperrwasservorlage und verhindert somit Geruchsbelästigungen dauerhaft und sicher: Die mechanische Klappe öffnet, sobald das Abwasser in den Geruchsverschluss eintritt. Wenn nichts mehr nachströmt, schließt sie wieder. Das Funktionsprinzip basiert auf einer Kombination aus Schwerkraft mit Magnetkraftunterstützung und eine darauf abgestimmte Auslegung der Dichtkonturen. Einen besonderen Fokus hat Dallmer darauf gelegt, dass sich der Geruchsverschluss nutzerfreundlich reinigen lässt. Dies spiegelt sich in der gleichmäßig ausgelegten Gehäuseform sowie in der einfachen Entnehmbarkeit wider.

Bewährte Lösung jetzt für beide Systeme

Der mechanische Geruchsverschluss ist optional erhältlich und mit allen Varianten des Duschrinnensystems DallFlex 2.0-Systems kompatibel. Auch in der DallDrain-Familie ist der mechanische Geruchsverschluss passend für alle Ablaufgehäuse. Er kann einfach ausgetauscht und als Zubehör nachgerüstet werden. Standardmäßig ist er in allen Plan-Abläufen der DallDrain-Systemfamilie enthalten.